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第一卷 招标公告
1. 招标条件
本招标为大同浑源200MW/800MWh构网型共享储能电站项目已由浑源县行政审批服务管理局以“项目代码2503-140225-89-01-607668”文批准建设，项目业主为大同市安泰森科技有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：山西省大同市浑源县。
2.2 工程规模：项目占地47.93亩，新建200MW/400MWh储能电站一座，采用构网型储能变流器，配置40套5MW/10MWh储能单元（每单元含4套电池集装箱+1套逆变升压一体机）。新建220kV升压站1座，通过8回35kV集电线路汇集，以1回220kV架空线（JL/G1A-400）接入规划在建的亨源洪(一期)独立储能项目升压站，再通过亨源洪~浑源站220kV线路（2×JL/G1A-630）并网。
2.3 招标范围：本项目从施工准备至质量缺陷责任期满的全过程监理，包括但不限于：储能系统设备安装、升压站土建及电气安装、集电线路、送出线路、调试、并网、竣工验收及质保期内的监理服务。
2.4 监理服务期：计划施工工期12个月，缺陷责任期为24个月，自开工之日起计算。
2.5 质量要求：符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319）及国家、行业现行验收规范，工程质量达到优良标准。
3. 投标人资格要求
3.1 资质要求：投标人须同时具备①建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或电力工程监理甲乙级及以上资质；②具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金方面具有相应的监理能力。
3.2 业绩要求：近三年（自2023年8月1日至投标截止日）至少完成过1项国家电网22110kV及以上电压等级变电站工程或100MW/200MWh及以上储能电站工程的全过程监理业绩（以合同和竣工验收证明为准）。
3.3 总监理工程师：拟派总监理工程师须具有国家注册监理工程师证书（电力工程专业），高级工程师及以上技术职称，且作为总监完成过至少1项同类工程业绩；须为本单位在职人员（提供近6个月社保）。
3.4 财务要求：近三年（2023~2025年）财务状况良好，无亏损，提供经审计的财务报告。
3.5 信誉要求：未被“信用中国”列入失信被执行人名单，未被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单。
3.6 本项目不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2026年9月723日至2026年910月1426日（法定公休日、节假日除外），每日上午98:030至12:00，下午14:00至178:00（北京时间，下同），在橙电平台（http://www.orangeelectric.cn）山西省大同市公共资源交易平台（http://ggzyjy.dt.gov.cn/）上注册并报名，同时将报名费1000元汇至平台服务公司账户（账号见前附表），汇款后将凭证上传至平台，经确认后下载电子招标文件。
4.2 招标文件不收取纸质工本费（报名费除外），售后不退。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2026年910月286日12时00分，地点为广州市番禺区五洲装饰城B3010大同市公共资源交易中心（交易中心开标室）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
[bookmark: _GoBack]橙电平台（http://www.orangeelectric.cn）本次招标公告同时在橙电平台（http://www.orangeelectric.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。
7. 联系方式
招 标 人：大同市安泰森科技有限公司
地 址：山西省大同市浑源县永安镇恒山南路11号办公楼1号楼106
联 系 人：姬先生
电 话：13313413356
平台服务公司招标代理：广州橙电网络科技有限公司
地 址：广州市番禺区五洲装饰城B3010
联 系 人：李先生
电 话：020-38936922
第二卷 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	具体内容

	1.1.2
	招标人
	大同市安泰森科技有限公司

	1.1.3
	平台服务公司招标代理
	广州橙电网络科技有限公司（负责报名、保证金收退、中标服务费收取、开标组织等）

	1.1.4
	项目名称
	大同浑源200MW/800MWh构网型共享储能电站项目监理

	1.3.1
	招标范围
	全过程监理（含缺陷责任期），详见招标公告

	1.43.2
	监理服务期
	施工期约12个月，缺陷责任期24个月

	1.64
	投标人资格要求
	详见招标公告第3条

	2.2.1
	招标文件澄清
	应在2026年10月8日22:00前书面提交，招标人将在2026年10月10日22:00前统一答复。

	2.13
	招标控制价
	设置最高投标限价，在投标截止日前7天书面通知98万以内（含）。

	3.2
	投标报价
	固定总价（含税），包含完成全部监理服务的一切费用

	3.3
	投标有效期
	自投标截止之日起365日历天

	3.4
	投标保证金
	金额：人民币贰拾万元整（¥200,000.00）；电汇至平台公司账户；汇款备注：“项目名称+投标保证金”

	3.5
	投标文件份数
	正本1份，副本4份，电子版2份（U盘）

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年910月286日 120:00（北京时间）

	4.2.23
	递交地点
	广州市番禺区五洲装饰城B3010山西省大同市浑源县浑源县中韩村大同浑源200MW/800MWh构网型共享储能电站项目部

	5.1
	开标时间、地点
	开标时间同投标截止时间、，开标地点：大同市公共资源交易中心（交易中心开标室）

	7.23
	履约保函
	合同金额的10%，银行保函（不可撤销）

	7.45
	中标服务费
	差额定率累进法：100万以下1.5%，100~500万1.1%……收款账户同保证金账户

	109
	其他
	报名费1000元，汇至平台公司账户，不退；账户：广东南粤银行广州分行营业部，户名：广州橙电网络科技有限公司，账号：960001230900003663


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标。
1.1.2 招标人：大同市安泰森科技有限公司。
1.1.3 平台服务公司招标代理：广州橙电网络科技有限公司（受招标人委托负责本项目的招标组织工作）。
1.1.4 项目名称：大同浑源200MW/800MWh构网型共享储能电站项目
1.2 资金来源和落实情况
项目资金为自筹，已落实到位。
1.3 招标范围、监理服务期和质量要求
1.3.1 招标范围：本工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、调试及试运行阶段、缺陷责任期阶段的全部监理工作。
1.3.2 监理服务期：自合同签订之日起至缺陷责任期满止（约36个月）。
1.3.3 质量目标：确保工程质量符合设计图纸、国家及行业标准，单位工程合格率100%，一次验收合格。
1.4 投标人资格要求
详见招标公告第3条。投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构；（2）为本项目提供设计、咨询服务的；（3）与本项目的施工单位有隶属关系；（4）被责令停业或破产；（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动所发生的费用自理（报名费除外）。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术秘密保密，否则应承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，所有文件均使用中文。
1.8 计量单位
均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
招标人不组织，投标人自行前往，费用自理。
1.10 投标预备会（答疑）
不召开，投标人在2026年9月16日17:00前书面提交疑问，招标人统一答复。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）技术标准和要求；（6）投标文件格式；（7）招标期间发出的所有补遗文件。
2.2 招标文件的澄清与修改
2.2.1 投标人如有疑问，应在答疑截止时间2026年10月8日22:00前书面提交。，招标人将在投标截止时间前3日2026年10月10日22:00前内统一答复。
2.2.2 招标人可在投标截止时间前15日内修改招标文件，并相应延长投标截止时间。
2.2.3 澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。
2.3 招标控制价
设置最高投标限价，98万以内（含），超出无效。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应按以下三部分分别装订成册：
第一部分：资格审查文件（含营业执照、资质、财务审计、业绩、总监证书、社保、信用查询等）
第二部分：技术标（监理大纲）（含质量控制、进度控制、投资控制、安全文明、重点难点分析、合理化建议等）
第三部分：商务标（含报价）（含投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、报价明细表、保证金凭证）
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应为含税总价，且不超过招标控制价。
3.2.2 投标人应按照给定的格式填写报价明细表。
3.2.3 在合同履行期间，投标报价不因市场价格、政策调整等因素变动。
3.3 投标有效期
自投标截止日起计算，为365日历天。确需延长有效期的，招标人将书面通知所有投标人。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人须在投标截止时间前从基本账户电汇至平台服务公司账户。
3.4.2 保证金金额为20万元，须在附言中注明“大同浑源储能监理投标保证金”。
3.4.3 有下列情形之一的，保证金不予退还：①投标人在投标有效期内撤回投标；②中标人未能按规定提交履约保函或签订合同；③中标人提出附加条件；④投标人弄虚作假、串通投标。
3.5 投标文件的编制
3.5.1 纸张为A4，正本须打印或使用不褪色墨水书写。
3.5.2 正本一份，副本四份，电子版两份（U盘）。
3.5.3 正本与副本内容应一致，若不一致以正本为准。
3.6 签字盖章要求
投标文件正本的每一页均应由法定代表人或其授权代表签署姓名（小签）或加盖骑缝章；投标函、报价文件等关键性文件须单独签字盖章。副本可为正本复印件，但封面和关键文件须加盖公章。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
资格审查文件、技术标、商务标应分别装订成册，并分别密封在三个内层封套中，再合并封装在一个外层封套中。外层封套应标明“致：大同市安泰森科技有限公司”、项目名称、招标编号、投标人名称及“在开标时间前不得启封”字样。电子版U盘单独密封。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标截止时间：2026年10月26日 10:00（北京时间）。
4.2.2 投标人应在投标截止时间前派专人送达指定地点（广州市番禺区五洲装饰城B3010），不接受邮寄、快递等方式。逾期送达或未送达指定地点的，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
在投标截止时间前，投标人可以书面形式修改或撤回已提交的投标文件。投标截止时间后，投标人不得修改或撤回，否则视为放弃投标，保证金不予退还。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在前附表规定的时间和地点公开开标，投标人法定代表人或其授权代表应按时参加。
5.2 开标程序
（1）宣布开标纪律；（2）公布投标人名单；（3）检查密封情况；（4）依次开标，公布投标报价、服务期、质量承诺等；（5）记录并签字确认；（6）投标文件移交评标委员会。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场答复并记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
由招标人依据《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，成员5人或7人，其中技术经济专家不少于2/3。
6.2 评标原则
公平、公正、科学、择优，采用综合评估法。
6.3 评标程序
初步评审（形式审查、资格评审、响应性评审）→ 详细评审（技术、商务、报价打分）→ 澄清 → 推荐中标候选人。
6.4 废标条件
包括但不限于：未逐页小签、报价超限、未提交保证金、资格不满足、串通投标、未按要求密封等。
7. 合同授予
7.1 定标方式
招标人依据评标委员会推荐的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。若排名第一的中标人放弃中标，可以依次确定其他中标候选人为中标人，或者重新招标。
7.2 中标通知
中标人确定后，招标人以书面形式发出《中标通知书》，并公示中标结果。
7.3 履约保函
中标人在收到中标通知书后7个工作日内，向招标人提交金额为合同价款10%的银行履约保函。
7.4 合同签订
中标人应在收到中标通知书后30日内签订书面监理合同。
7.5 中标服务费
中标人在领取中标通知书前，须向平台服务公司支付中标服务费。
8. 重新招标和不再招标
8.1 投标截止时投标人少于3个的，招标人应当重新招标。
8.2 经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人应当重新招标。
8.3 重新招标后投标人仍不足3个的，经批准后可以不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 招标人不得泄露投标人信息，评标委员会成员不得与投标人私下接触。
9.2 投标人不得有串通投标、行贿、提供虚假材料等行为。
9.3 监督部门：大同市发展和改革委员会及有关部门。
10. 其他补充事项
10.1 招标文件解释权归招标人。
10.2 平台服务公司联系方式详见前附表。
10.3 报名费、保证金、中标服务费均汇入同一账户（广东南粤银行广州分行营业部，户名：广州橙电网络科技有限公司，账号：960001230900003663），不同用途必须备注清晰。
第三卷 评标办法（综合评估法）
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。总分100分，其中技术标40分，商务标320分，报价340分。
2. 详细评分标准
（一）技术标（40分）
	评分项
	分值
	评分细则

	1. 监理大纲的完整性与针对性
	7分
	对本项目特点（构网型储能、220kV升压站）分析透彻，方案完整得6~7分；一般得3~5分；差得0~2分。

	2. 质量控制措施
	7分
	质量控制点明确，检测手段具体，旁站计划合理得6~7分；基本完善得3~5分；不足得0~2分。

	3. 进度控制措施
	5分
	进度计划合理，动态控制及纠偏可行得4~5分；一般得2~3分；不足得0~1分。

	4. 投资控制措施
	5分
	有工程量审核、变更签证控制措施得4~5分；一般得2~3分，不足得0~1分。

	5. 安全文明施工监理
	5分
	针对储能电站危险源有专项方案，应急预案齐全得4~5分；一般得2~3分，不足得0~1分。

	6. 合同与信息管理
	3分
	信息管理流程完善，资料归档计划明确得2~3分；一般得0~1分。

	7. 组织协调措施
	4分
	协调方法具体得3~4分；一般得1~2分，无相关内容0分。

	8. 重点难点分析及对策
	2分
	对构网型并网、大容量电池联调、冬季施工有专项对策得2分；简单提及得1分，无相关内容0分。

	9. 合理化建议
	2分
	有建设性、可操作的建议得1~2分，无相关内容0分。


（二）商务标（320分）
	评分项
	分值
	评分细则

	1. 企业资质等级
	32分
	电力工程监理综合甲级及以上资质得32分；电力工程监理甲乙级得21分，乙级得1分。

	2. 类似业绩（近三年）
	126分
	每完成1项110kV变电站业绩得21分，每完成220kV及以上变电站业绩得32分（最多63分）；
每完成1项100MW/200MWh得21分，每完成200MW/400MWh及以上储能业绩得32分（最多63分）。

	3. 总监理工程师资历
	63分
	工程师（电力）10.5分，高级工程师（电力）得21分；
注册监理工程师（电力）得21分；
同类总监业绩（110KV升压站或100MW/200MWh）每项得10.5分（最多21分）。

	4. 其他主要监理人员配置
	5分
	专业齐全（土建、电气、安全、造价、资料）且持证（工程师及以上或注册师、）得5分，配备齐全但部分持证基本22~34分；基本齐全其他得0-1分。

	5. 企业信誉及ISO认证
	4分
	三体系认证各得1分（最多3分）；省级及以上荣誉每项加0.5分（最多1分）。


（三）报价评分（340分）
（1）评标基准价：有效投标报价的算术平均值下浮5%（超过7家及以上去掉一个最高分和一个最低分）。
（2）偏差率=（投标报价-基准价）/基准价×100%。
（3）得分：低于或等于基准价得340分；每高于基准价1%扣1分，扣完为止。
（4）若报价低于基准价30%以上，需提供成本分析，否则予以否决。
3. 评标程序
（1）初步评审，未通过的投标不再进入详细评审；（2）各评委独立打分，技术标和商务标取平均值（去掉最高最低分）；（3）汇总总分，排序；（4）评标委员会出具书面评标报告，推荐中标候选人。
第四卷 合同条款及格式
说明：本合同采用《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）的通用合同条款，以下仅列专用合同条款。
第一部分 合同协议书（格式）
委托人（发包人）：大同市安泰森科技有限公司
监理人（承包人）：（中标人名称）
根据招标文件、中标通知书，双方就大同浑源200MW/800MWh构网型共享储能电站项目的监理服务，经协商一致，订立本合同。
1、 工程概况：
2.1 建设地点：山西省大同市浑源县。
2.2 工程规模：项目占地47.93亩，新建200MW/400MWh储能电站一座，采用构网型储能变流器，配置40套5MW/10MWh储能单元（每单元含4套电池集装箱+1套逆变升压一体机）。新建220kV升压站1座，通过8回35kV集电线路汇集，以1回220kV架空线（JL/G1A-400）接入规划在建的亨源洪(一期)独立储能项目升压站，再通过亨源洪~浑源站220kV线路（2×JL/G1A-630）并网。
2.3 招标范围：本项目从施工准备至质量缺陷责任期满的全过程监理，包括但不限于：储能系统设备安装、升压站土建及电气安装、集电线路、送出线路、调试、并网、竣工验收及质保期内的监理服务。
2.4 监理服务期：计划施工工期12个月，缺陷责任期为24个月，自开工之日起计算。
2.5 质量要求：符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319）及国家、行业现行验收规范，工程质量达到优良标准。同招标文件。
2、 监理范围：全过程监理（含缺陷责任期）。本项目从施工准备至质量缺陷责任期满的全过程监理，包括但不限于：储能系统设备安装、升压站土建及电气安装、集电线路、送出线路、调试、并网、竣工验收及质保期内的监理服务。

3、 监理酬金：人民币（大写）____________元整（¥_________）。
4、 总监理工程师：姓名________，注册号________。
5、 合同期限：自合同签订之日起至缺陷责任期满（缺陷责任期24个月）。
本合同一式____份，双方各执____份。
委托人：（盖章）      监理人：（盖章）
法定代表人或其代表：（签字）   法定代表人或其代表：（签字）
日期： 年 月 日
第二部分 通用合同条款（略）
第三部分 专用合同条款
1. 监理范围与内容：按照《建设工程监理规范》及国家能源局相关规范，对储能系统安装、升压站、线路等工程的土建、安装、调试等实施全过程监理。对储能设备（电池、PCS、BMS）进场检验、安装调试、并网试验进行重点监理。每周提交监理周报，每月提交月报。
2. 总监及人员要求：总监必须常驻现场，每月不少于22天。监理机构至少配备总监1人、土建专监1人、电气专监1人、安全专监1人、造价工程师1人、资料员1人（可兼职）。发包人有权要求更换不称职的监理人员。
3. 监理酬金支付方式：（1）预付款：合同签订后7日内支付10%（提供等额预付款保函）；（2）进度款：每季度末按已完成工作量支付至70%；（3）竣工验收合格后支付至90%；（4）质保期（缺陷责任期）满后支付剩余10%。每次付款前提供增值税专用发票。
4. 履约保函：合同签订后7日内提交，金额为合同总价的10%。
5. 缺陷责任期：24个月，自竣工验收合格之日起算。
6. 违约责任：因监理人失职导致质量事故，赔偿金不超过合同总价的30%；擅自更换总监，每次支付违约金5万元；资料逾期提交，每天支付合同价0.05%的违约金。
7. 争议解决：向项目所在地人民法院起诉。
第五卷 技术标准和要求
1. 监理工作依据
（1）国家和山西省有关工程建设的法律、法规、规章；
（2）《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013；
（3）《电力建设工程监理规范》DL/T 5434-2021；
（4）《电化学储能电站施工及验收规范》GB/T 51048-2014；
（5）《电气装置安装工程施工及验收规范》系列；
（6）设计图纸及施工合同。
2. 监理工作要求
（1）制定详细的监理规划、实施细则，报发包人审批。
（2）采用巡视、旁站、平行检验等方式进行质量控制，关键部位必须旁站。
（3）严格控制工程变更，审核所有变更签证。
（4）加强安全管理，对重大危险源编制专项安全监理方案。
（5）及时整理监理档案，竣工后移交完整的监理资料（含影像资料）。
3. 对监理机构的最低检测设备要求
配备经纬仪、水准仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、万用表、游标卡尺、钢卷尺等常用检测工具，以及必要的办公设备和通讯设备。
第六卷 投标文件格式
一、投标函
致：大同市安泰森科技有限公司：
1. 我方已仔细阅读了贵方发布的大同浑源200MW/800MWh构网型共享储能电站项目监理招标文件（招标编号：xxxx-xxxxx-xxxx），经踏勘现场和认真研究，我方愿以人民币（大写）____________元整（¥___________）的投标总价，服务期__________，质量达到__________标准，承担本项目的监理任务。
2. 我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。
3. 如我方中标，我方将按规定提交履约保函，并与贵方签订合同。
4. 我方声明所递交的资料真实、合法，如有虚假，愿承担一切后果。
投标人：________________（盖单位公章）
法定代表人或其授权代表：________（签字）
地址：________________
日期：______年____月____日
二、投标函附录
	序号
	条款名称
	承诺内容

	1
	总监理工程师
	姓名、注册证号、职称

	2
	监理服务期
	施工阶段+缺陷责任期

	3
	质量目标
	优良

	4
	投标有效期
	365天

	5
	投标保证金
	20万元（已提交）


三、法定代表人身份证明及授权委托书（按常规格式）
四、投标保证金缴纳凭证（电汇回单复印件，加盖公章）
五、监理大纲（投标人自行编制，须覆盖评标办法中所有评分项）
六、项目监理机构配置
附表1：监理人员汇总表
	岗位
	姓名
	专业
	职称
	注册证书编号

	总监
	
	
	
	

	土建专监
	
	
	
	

	电气专监
	
	
	
	

	安全专监
	
	
	
	

	造价
	
	
	
	

	资料
	
	
	
	


附表2：总监简历表（含学历、工作经历、项目业绩、获奖等）
附表3：拟投入监理设备及交通工具清单
七、资格审查资料
（按顺序附营业执照、资质证书、开户许可证、财务审计报告、业绩合同及验收证明、社保记录、信用查询截图等，复印件均加盖公章）
八、监理报价文件
监理费报价明细表
	序号
	费用项目
	金额（元）

	1
	人员费用
	

	2
	现场办公费用
	

	3
	设备及耗材摊销
	

	4
	交通差旅费
	

	5
	管理费
	

	6
	税金
	

	7
	利润
	

	
	合计
	


注：报价应为含税总价，与投标函一致。
九、其他材料
（投标人认为需要补充的荣誉证书、合理化建议、承诺函等）

